diff -urN linux-2.6.19.2/drivers/serial/Kconfig linux-2.6.19.2-adm5120/drivers/serial/Kconfig
--- linux-2.6.19.2/drivers/serial/Kconfig       2007-01-10 20:10:37.000000000 +0100
+++ linux-2.6.19.2-adm5120/drivers/serial/Kconfig       2007-01-23 01:13:39.000000000 +0100
@@ -246,6 +246,22 @@

 comment "Non-8250 serial port support"

+config SERIAL_ADM5120
+       bool "ADM5120 serial port support"
+       depends on MIPS_ADM5120
+       select SERIAL_CORE
+       select SERIAL_CORE_CONSOLE
+       help
+         Driver for the on chip UARTs on the ADM5120 SoC
+
+config ADM5120_NR_UARTS
+       int "Maximum number of ADM5120 serial ports"
+       depends on SERIAL_ADM5120
+       default "2"
+       ---help---
+         Set this to the number of serial ports you want the driver to
+         support.
+
 config SERIAL_AMBA_PL010
        tristate "ARM AMBA PL010 serial port support"
        depends on ARM_AMBA && (BROKEN || !ARCH_VERSATILE)
diff -urN linux-2.6.19.2/drivers/serial/Makefile linux-2.6.19.2-adm5120/drivers/serial/Makefile
--- linux-2.6.19.2/drivers/serial/Makefile	2007-01-10 20:10:37.000000000 +0100
+++ linux-2.6.19.2-adm5120/drivers/serial/Makefile	2007-01-23 01:21:45.000000000 +0100
@@ -20,6 +20,7 @@
 obj-$(CONFIG_SERIAL_8250_HUB6) += 8250_hub6.o
 obj-$(CONFIG_SERIAL_8250_MCA) += 8250_mca.o
 obj-$(CONFIG_SERIAL_8250_AU1X00) += 8250_au1x00.o
+obj-$(CONFIG_SERIAL_ADM5120) += adm5120_uart.o
 obj-$(CONFIG_SERIAL_AMBA_PL010) += amba-pl010.o
 obj-$(CONFIG_SERIAL_AMBA_PL011) += amba-pl011.o
 obj-$(CONFIG_SERIAL_CLPS711X) += clps711x.o
diff -urN linux-2.6.19.2/include/linux/serial_core.h linux-2.6.19.2-adm5120/include/linux/serial_core.h
--- linux-2.6.19.2/include/linux/serial_core.h	2007-01-10 20:10:37.000000000 +0100
+++ linux-2.6.19.2-adm5120/include/linux/serial_core.h	2007-01-23 01:13:39.000000000 +0100
@@ -133,6 +133,9 @@
 #define PORT_S3C2412	73
 
 
+/* ADMtek ADM5120 SoC */
+#define PORT_ADM5120	68
+
 #ifdef __KERNEL__
 
 #include <linux/compiler.h>
