diff -uNr romboot/main.cpp romboot.new/main.cpp
--- romboot/main.cpp	2004-07-16 17:10:04.000000000 +0200
+++ romboot.new/main.cpp	2006-03-03 02:27:37.000000000 +0100
@@ -23,12 +23,12 @@
 #define AT91C_UBOOT_DATAFLASH_ADDR 0xC0008000
 
 // crystal= 18.432MHz
-//#define AT91C_PLLA_VALUE 0x2026BE04 // -> 179.712MHz
-//#define AT91C_PLLA_MCK 0x0000202
+#define AT91C_PLLA_VALUE 0x2026BE04 // -> 179.712MHz
+#define AT91C_PLLA_MCK 0x0000202
 
 // crystal= 20.000MHz
-#define AT91C_PLLA_VALUE 0x2023BE04 // -> 180MHz
-#define AT91C_PLLA_MCK 0x0000202
+//#define AT91C_PLLA_VALUE 0x2023BE04 // -> 180MHz
+//#define AT91C_PLLA_MCK 0x0000202
 
 #define DELAY_MAIN_FREQ	1000
 #define DISP_LINE_LEN 16
@@ -151,7 +151,7 @@
 //*-----------------------------------------------------------------------------
 void AT91F_DisplayMenu(void)
 {
-  printf("\n\rATMEL LOADER %s %s %s\n\r", AT91C_VERSION, __DATE__, __TIME__);
+  printf("\n\rFDL LOADER %s %s %s\n\r", AT91C_VERSION, __DATE__, __TIME__);
   printf(menu_separ);	
   AT91F_DataflashPrintInfo();
   printf(menu_separ);	
@@ -306,6 +306,19 @@
   AT91F_SetPLL();
 }
 
+void LedCode(void)
+{
+	int *pRegister;
+	pRegister = (int *)0xFFFFF800; // Enable port C peripheral reg
+        *pRegister = 0x3c00;
+        pRegister = (int *)0xFFFFF810; // Output Enable reg
+        *pRegister = 0x3c00;
+        pRegister = (int *)0xFFFFF830; // Set data
+        *pRegister = 0x1400;
+        pRegister = (int *)0xFFFFF834; // Clear bits
+        *pRegister = 0x2800;
+}
+
 void AT91F_StartUboot(unsigned int dummy, void *pvoid)
 {
   printf("Load U-BOOT from dataflash[%x] to SDRAM[%x]\n\r", AT91C_UBOOT_DATAFLASH_ADDR, AT91C_UBOOT_ADDR);
@@ -313,6 +326,7 @@
   printf("Set PLLA to 180Mhz and Master clock to 60Mhz and start U-BOOT\n\r");
   //* Reset registers
   AT91F_ResetRegisters();
+  LedCode();
   Jump(AT91C_UBOOT_ADDR);
   while(1);
 }
