---
 arch/arm/mach-ixp4xx/avila-setup.c |   50 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++-
 1 file changed, 49 insertions(+), 1 deletion(-)

Index: linux-2.6.19/arch/arm/mach-ixp4xx/avila-setup.c
===================================================================
--- linux-2.6.19.orig/arch/arm/mach-ixp4xx/avila-setup.c
+++ linux-2.6.19/arch/arm/mach-ixp4xx/avila-setup.c
@@ -104,10 +104,60 @@ static struct platform_device avila_uart
 	.resource		= avila_uart_resources
 };
 
+/* MACs */
+static struct resource res_mac0 = {
+	.start		= IXP4XX_EthB_BASE_PHYS,
+	.end		= IXP4XX_EthB_BASE_PHYS + 0x1ff,
+	.flags          = IORESOURCE_MEM,
+};
+
+static struct resource res_mac1 = {
+	.start		= IXP4XX_EthC_BASE_PHYS,
+	.end		= IXP4XX_EthC_BASE_PHYS + 0x1ff,
+	.flags          = IORESOURCE_MEM,
+};
+
+static struct mac_plat_info plat_mac0 = {
+	.npe_id		= 1,
+	.phy_id		= 0,
+	.eth_id		= 0,
+	.rxq_id		= 27,
+	.txq_id		= 24,
+	.rxdoneq_id	= 4,
+};
+
+static struct mac_plat_info plat_mac1 = {
+	.npe_id		= 2,
+	.phy_id		= 1,
+	.eth_id		= 1,
+	.rxq_id		= 28,
+	.txq_id		= 25,
+	.rxdoneq_id	= 5,
+};
+
+static struct platform_device mac0 = {
+	.name           = "ixp4xx_mac",
+	.id             = 0,
+	.dev.platform_data = &plat_mac0,
+	.num_resources  = 1,
+	.resource       = &res_mac0,
+};
+
+static struct platform_device mac1 = {
+	.name           = "ixp4xx_mac",
+	.id             = 1,
+	.dev.platform_data = &plat_mac1,
+	.num_resources  = 1,
+	.resource       = &res_mac1,
+};
+
 static struct platform_device *avila_devices[] __initdata = {
 	&avila_i2c_controller,
 	&avila_flash,
-	&avila_uart
+	&avila_uart,
+	&mac0,
+	&mac1,
+
 };
 
 static void __init avila_init(void)
