--- linux-2.6.19.2.old/arch/arm/mach-at91rm9200/vlink_leds.c	2007-04-26 14:11:34.000000000 +0200
+++ linux-2.6.19.2/arch/arm/mach-at91rm9200/vlink_leds.c	2007-04-26 14:09:01.000000000 +0200
@@ -98,32 +98,31 @@
 //	printk("leds_init()\n");
 
 	/* Enable PIO to access the LEDs */
-	at91_set_gpio_output(AT91_PIN_PC7, 1);
-	at91_set_gpio_output(AT91_PIN_PC8, 1);
-	at91_set_gpio_output(AT91_PIN_PC14, 1);
-	at91_set_gpio_output(AT91_PIN_PC15, 1);
-	at91_set_gpio_output(AT91_PIN_PB14, 1);
-	at91_set_gpio_output(AT91_PIN_PB15, 1);
-	at91_set_gpio_output(AT91_PIN_PB16, 1);
-	at91_set_gpio_output(AT91_PIN_PB17, 1);
-
-	at91_set_gpio_output(AT91_PIN_PB9, 1);
-	at91_set_gpio_output(AT91_PIN_PB10, 1);
-	at91_set_gpio_output(AT91_PIN_PB11, 1);
-	at91_set_gpio_output(AT91_PIN_PB12, 1);
-
-	at91_set_gpio_input(AT91_PIN_PB8, 1);
-	at91_set_gpio_input(AT91_PIN_PB22, 1);
-	at91_set_gpio_input(AT91_PIN_PA19, 1);
-	at91_set_gpio_input(AT91_PIN_PA24, 1);
-	at91_set_gpio_output(AT91_PIN_PA29, 1);
-	at91_set_gpio_output(AT91_PIN_PB2, 1);
-	at91_set_gpio_output(AT91_PIN_PB3, 1);
-	at91_set_gpio_output(AT91_PIN_PB4, 1);
-
-	at91_set_gpio_input(AT91_PIN_PB27, 1);
-	at91_set_gpio_input(AT91_PIN_PB28, 1);
-	at91_set_gpio_input(AT91_PIN_PB29, 1);
+	at91_set_gpio_output(AT91_PIN_PC7, 1); 	// LED FRONT AP1
+	at91_set_gpio_output(AT91_PIN_PC8, 1); 	// LED FRONT BP1
+	at91_set_gpio_output(AT91_PIN_PC14, 1); // LED FRONT BP2
+	at91_set_gpio_output(AT91_PIN_PC15, 1); // LED FRONT AP2
+	at91_set_gpio_output(AT91_PIN_PB14, 1); // LED BACK AP1
+	at91_set_gpio_output(AT91_PIN_PB15, 1); // LED BACK BP1
+	at91_set_gpio_output(AT91_PIN_PB16, 1); // LED BACK AP2
+	at91_set_gpio_output(AT91_PIN_PB17, 1); // LED BACK BP2
+
+	at91_set_gpio_output(AT91_PIN_PB9, 1); 	// ENBSC3
+	at91_set_gpio_output(AT91_PIN_PB10, 1); // ENBSC2
+	at91_set_gpio_output(AT91_PIN_PB11, 1); // ENBSC1
+	at91_set_gpio_output(AT91_PIN_PB12, 1); // GSMONOFF
+
+	at91_set_gpio_input(AT91_PIN_PB8, 1);  	// JIGPRESENT
+	at91_set_gpio_input(AT91_PIN_PB22, 1); 	// PWR_IND
+	at91_set_gpio_input(AT91_PIN_PA19, 1); 	// P1DTR
+	at91_set_gpio_input(AT91_PIN_PA24, 1); 	// P2DTR
+	at91_set_gpio_output(AT91_PIN_PB29, 1); // P2DCD
+	at91_set_gpio_output(AT91_PIN_PB2, 1); 	// P2RI
+	at91_set_gpio_output(AT91_PIN_PB6, 1);	// P1DCD
+	at91_set_gpio_output(AT91_PIN_PB7, 1);	// P1RI
+
+	at91_set_gpio_input(AT91_PIN_PB27, 1);	// UDB_CNX
+	at91_set_gpio_output(AT91_PIN_PB28, 1);	// UDB_PUP
 
 	leds_event = at91_leds_event;
 
