/dts-v1/;

#include "bcm6358.dtsi"

#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	model = "Comtrend CT-6373";
	compatible = "comtrend,ct-6373", "brcm,bcm6358";

	chosen {
		bootargs = "rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd console=ttyS0,115200";
		stdout-path = "serial0:115200n8";
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;
		debounce-interval = <60>;

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&pinctrl 35 1>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		power_green {
			label = "CT6373-1:green:power";
			gpios = <&pinctrl 0 0>;
			default-state = "on";
		};
		usb_green {
			label = "CT6373-1:green:usb";
			gpios = <&pinctrl 3 1>;
		};
		wlan_green {
			label = "CT6373-1:green:wlan";
			gpios = <&pinctrl 9 1>;
		};
	};
};

&leds {
	status = "ok";

	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_serial_led>;

	led@0 {
		reg = <0>;
		active-low;
		label = "CT6373-1:green:adsl";
	};

	led@1 {
		reg = <1>;
		active-low;
		label = "CT6373-1:green:line";
	};

	led@2 {
		reg = <2>;
		active-low;
		label = "CT6373-1:green:fxs1";
	};

	led@3 {
		reg = <3>;
		active-low;
		label = "CT6373-1:green:fxs2";
	};
};

&pflash {
	status = "ok";

	partitions {
		compatible = "fixed-partitions";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;

		cfe@0 {
			label = "CFE";
			reg = <0x000000 0x010000>;
			read-only;
		};

		linux@10000 {
			label = "linux";
			reg = <0x010000 0x7e0000>;
			compatible = "brcm,bcm963xx-imagetag";
		};

		nvram@7f0000 {
			label = "nvram";
			reg = <0x7f0000 0x010000>;
		};
	};
};

&uart0 {
	status = "ok";
};
