/dts-v1/;

#include "WIDORA-NEO.dtsi"

/ {
	compatible = "widora,neo-32m", "widora,neo", "mediatek,mt7628an-soc";
	model = "Widora-NEO (32M)";
};

&spi0 {
	status = "okay";

	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&spi_pins>, <&spi_cs1_pins>;

	m25p80@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <40000000>;
		m25p,chunked-io = <31>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "u-boot";
				reg = <0x0 0x30000>;
				read-only;
			};

			partition@30000 {
				label = "u-boot-env";
				reg = <0x30000 0x10000>;
			};

			factory: partition@40000 {
				label = "factory";
				reg = <0x40000 0x10000>;
				read-only;
			};

			partition@50000 {
				label = "firmware";
				reg = <0x50000 0x1fb0000>;
			};
		};
	};

	spidev@1 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		compatible = "linux,spidev";
		reg = <1>;
		spi-max-frequency = <40000000>;
	};
};
