
&ebu_cs0 {
	#address-cells = <1>;
	#size-cells = <1>;
	compatible = "lantiq,sflash-falcon", "simple-bus";

	flash@0 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		compatible = "spansion,s25fl129p0", "spansion,s25fl129p1";
		reg = <0 0>;
		linux,mtd-name = "sflash";
		spi-max-frequency = <80000000>;
		m25p,fast-read;

		partition@0 {
			reg = <0x0 0x40000>;
			label = "uboot";
			read-only;
		};

		partition@40000 {
			reg = <0x40000 0x80000>;
			label = "uboot_env";
		};

		partition@C0000 {
			reg = <0xC0000 0x740000>;
			label = "image0";
		};

		partition@800000 {
			reg = <0x800000 0x800000>;
			label = "image1";
		};
	};
};
