--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
@@ -143,6 +143,67 @@ static struct board_info __initdata boar
 	},
 };
 
+static struct sprom_fixup __initdata ar5315u_fixups[] = {
+	{ .offset = 6, .value = 0x1c00 },
+	{ .offset = 65, .value = 0x1255 },
+	{ .offset = 97, .value = 0xfe55 },
+	{ .offset = 98, .value = 0x171d },
+	{ .offset = 99, .value = 0xfa42 },
+	{ .offset = 113, .value = 0xfeb7 },
+	{ .offset = 114, .value = 0x18cd },
+	{ .offset = 115, .value = 0xfa4f },
+	{ .offset = 162, .value = 0x6444 },
+	{ .offset = 170, .value = 0x6444 },
+	{ .offset = 172, .value = 0x6444 },
+};
+
+static struct board_info __initdata board_AR5315u = {
+	.name				= "96318A-1441N1",
+	.expected_cpu_id		= 0x6318,
+
+	.has_pci			= 1,
+	.use_fallback_sprom		= 1,
+
+	.has_enetsw			= 1,
+
+	.has_ohci0			= 1,
+	.has_ehci0			= 1,
+	.num_usbh_ports			= 1,
+
+	.enetsw = {
+		.used_ports = {
+			[0] = {
+				.used	= 1,
+				.phy_id = 1,
+				.name	= "LAN4",
+			},
+			[1] = {
+				.used	= 1,
+				.phy_id	= 2,
+				.name	= "LAN3",
+			},
+			[2] = {
+				.used	= 1,
+				.phy_id	= 3,
+				.name	= "LAN2",
+			},
+			[3] = {
+				.used	= 1,
+				.phy_id	= 4,
+				.name	= "LAN1",
+			},
+		},
+	},
+
+	.fallback_sprom = {
+		.type 				= SPROM_BCM43217,
+		.pci_bus			= 1,
+		.pci_dev			= 0,
+		.board_fixups			= ar5315u_fixups,
+		.num_board_fixups		= ARRAY_SIZE(ar5315u_fixups),
+	},
+};
+
 static struct sprom_fixup __initdata dsl2751b_e1_fixups[] = {
 	{ .offset = 96, .value = 0x2046 },
 	{ .offset = 97, .value = 0xfe9d },
@@ -2526,6 +2587,7 @@ static const struct board_info __initcon
 #ifdef CONFIG_BCM63XX_CPU_6318
 	&board_96318ref,
 	&board_96318ref_p300,
+	&board_AR5315u,
 	&board_dsl_2751b_d1,
 	&board_FAST2704N,
 #endif
@@ -2631,6 +2693,7 @@ static struct of_device_id const bcm963x
 #ifdef CONFIG_BCM63XX_CPU_6318
 	{ .compatible = "brcm,bcm96318ref", .data = &board_96318ref, },
 	{ .compatible = "brcm,bcm96318ref_p300", .data = &board_96318ref_p300, },
+	{ .compatible = "comtrend,ar-5315u", .data = &board_AR5315u, },
 	{ .compatible = "d-link,dsl-275xb-d", .data = &board_dsl_2751b_d1, },
 	{ .compatible = "sagem,f@st2704n", .data = &board_FAST2704N, },
 #endif
