diff -Nur  spca5xx-20060501/drivers/usb/spca5xx.c.orig spca5xx-20060501/drivers/usb/spca5xx.c
--- spca5xx-20060501/drivers/usb/spca5xx.c.orig	2006-08-16 11:56:33.000000000 -0700
+++ spca5xx-20060501/drivers/usb/spca5xx.c	2006-08-16 11:55:41.000000000 -0700
@@ -1092,8 +1092,8 @@
 //		   spca50x->avg_lum, spca50x->avg_lum);
     for (i = 0; i < SPCA50X_NUMFRAMES; i++) {
 	out += sprintf(out, "frame           : %d\n", i);
-	out +=
-	    sprintf(out, "  sequence      : %d\n", spca50x->frame[i].seq);
+//	out +=
+//	    sprintf(out, "  sequence      : %d\n", spca50x->frame[i].seq);
 	out +=
 	    sprintf(out, "  grabstate     : %d\n",
 		    spca50x->frame[i].grabstate);
