
--- a/drivers/usb/host/pci-quirks.c
+++ b/drivers/usb/host/pci-quirks.c
@@ -432,6 +432,8 @@ reset_needed:
 }
 EXPORT_SYMBOL_GPL(uhci_check_and_reset_hc);
 
+#ifndef CONFIG_PCI_DISABLE_COMMON_QUIRKS
+
 static inline int io_type_enabled(struct pci_dev *pdev, unsigned int mask)
 {
 	u16 cmd;
@@ -928,3 +930,5 @@ static void __devinit quirk_usb_early_ha
 	pci_disable_device(pdev);
 }
 DECLARE_PCI_FIXUP_FINAL(PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, quirk_usb_early_handoff);
+
+#endif
