From 0cb5a616c2f1aaca4e8946155e84982ae96aae4a Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: John Crispin <blogic@openwrt.org>
Date: Fri, 23 Mar 2012 16:14:33 +0100
Subject: [PATCH 45/70] dwc_otg: remove bogus halt_channel

https://lists.openwrt.org/pipermail/openwrt-devel/2012-March/014524.html
---
 drivers/usb/dwc_otg/dwc_otg_hcd_intr.c |    2 --
 1 files changed, 0 insertions(+), 2 deletions(-)

--- a/drivers/usb/dwc_otg/dwc_otg_hcd_intr.c
+++ b/drivers/usb/dwc_otg/dwc_otg_hcd_intr.c
@@ -1278,8 +1278,6 @@ static int32_t handle_hc_ack_intr(dwc_ot
 			 * automatically executes the PING, then the transfer.
 			 */
 		    halt_channel(_hcd, _hc, _qtd, DWC_OTG_HC_XFER_ACK, must_free);
-		} else {
-		    halt_channel(_hcd, _hc, _qtd, _hc->halt_status, must_free);
 		}
 	}
 
