--- a/drivers/mtd/maps/Kconfig
+++ b/drivers/mtd/maps/Kconfig
@@ -96,6 +96,12 @@ config MSP_FLASH_MAP_LIMIT
 	default "0x02000000"
 	depends on MSP_FLASH_MAP_LIMIT_32M
 
+config MTD_ADM8668_NOR
+	tristate "ADM8668 NOR mapping"
+	depends on ADM8668 && MTD_CFI
+	help
+	  mapping driver for ADM8668 NOR
+
 config MTD_SUN_UFLASH
 	tristate "Sun Microsystems userflash support"
 	depends on SPARC && MTD_CFI && PCI
--- a/drivers/mtd/maps/Makefile
+++ b/drivers/mtd/maps/Makefile
@@ -7,6 +7,7 @@ obj-$(CONFIG_MTD)		+= map_funcs.o
 endif
 
 # Chip mappings
+obj-$(CONFIG_MTD_ADM8668_NOR)	+= adm8668.o
 obj-$(CONFIG_MTD_CDB89712)	+= cdb89712.o
 obj-$(CONFIG_MTD_CFI_FLAGADM)	+= cfi_flagadm.o
 obj-$(CONFIG_MTD_DC21285)	+= dc21285.o
