--- a/drivers/net/wireless/brcm80211/brcmsmac/dma.c
+++ b/drivers/net/wireless/brcm80211/brcmsmac/dma.c
@@ -640,10 +640,10 @@ struct dma_pub *dma_attach(char *name, s
 	di->dataoffsetlow = di->ddoffsetlow;
 	di->dataoffsethigh = di->ddoffsethigh;
 	/* WAR64450 : DMACtl.Addr ext fields are not supported in SDIOD core. */
-	if ((core->id.id == SDIOD_CORE_ID)
+	if ((core->id.id == BCMA_CORE_SDIO_DEV)
 	    && ((rev > 0) && (rev <= 2)))
 		di->addrext = false;
-	else if ((core->id.id == I2S_CORE_ID) &&
+	else if ((core->id.id == BCMA_CORE_I2S) &&
 		 ((rev == 0) || (rev == 1)))
 		di->addrext = false;
 	else
--- a/drivers/net/wireless/brcm80211/include/soc.h
+++ b/drivers/net/wireless/brcm80211/include/soc.h
@@ -19,68 +19,6 @@
 
 #define SI_ENUM_BASE		0x18000000	/* Enumeration space base */
 
-/* core codes */
-#define	NODEV_CORE_ID		0x700	/* Invalid coreid */
-#define	CC_CORE_ID		0x800	/* chipcommon core */
-#define	ILINE20_CORE_ID		0x801	/* iline20 core */
-#define	SRAM_CORE_ID		0x802	/* sram core */
-#define	SDRAM_CORE_ID		0x803	/* sdram core */
-#define	PCI_CORE_ID		0x804	/* pci core */
-#define	MIPS_CORE_ID		0x805	/* mips core */
-#define	ENET_CORE_ID		0x806	/* enet mac core */
-#define	CODEC_CORE_ID		0x807	/* v90 codec core */
-#define	USB_CORE_ID		0x808	/* usb 1.1 host/device core */
-#define	ADSL_CORE_ID		0x809	/* ADSL core */
-#define	ILINE100_CORE_ID	0x80a	/* iline100 core */
-#define	IPSEC_CORE_ID		0x80b	/* ipsec core */
-#define	UTOPIA_CORE_ID		0x80c	/* utopia core */
-#define	PCMCIA_CORE_ID		0x80d	/* pcmcia core */
-#define	SOCRAM_CORE_ID		0x80e	/* internal memory core */
-#define	MEMC_CORE_ID		0x80f	/* memc sdram core */
-#define	OFDM_CORE_ID		0x810	/* OFDM phy core */
-#define	EXTIF_CORE_ID		0x811	/* external interface core */
-#define	D11_CORE_ID		0x812	/* 802.11 MAC core */
-#define	APHY_CORE_ID		0x813	/* 802.11a phy core */
-#define	BPHY_CORE_ID		0x814	/* 802.11b phy core */
-#define	GPHY_CORE_ID		0x815	/* 802.11g phy core */
-#define	MIPS33_CORE_ID		0x816	/* mips3302 core */
-#define	USB11H_CORE_ID		0x817	/* usb 1.1 host core */
-#define	USB11D_CORE_ID		0x818	/* usb 1.1 device core */
-#define	USB20H_CORE_ID		0x819	/* usb 2.0 host core */
-#define	USB20D_CORE_ID		0x81a	/* usb 2.0 device core */
-#define	SDIOH_CORE_ID		0x81b	/* sdio host core */
-#define	ROBO_CORE_ID		0x81c	/* roboswitch core */
-#define	ATA100_CORE_ID		0x81d	/* parallel ATA core */
-#define	SATAXOR_CORE_ID		0x81e	/* serial ATA & XOR DMA core */
-#define	GIGETH_CORE_ID		0x81f	/* gigabit ethernet core */
-#define	PCIE_CORE_ID		0x820	/* pci express core */
-#define	NPHY_CORE_ID		0x821	/* 802.11n 2x2 phy core */
-#define	SRAMC_CORE_ID		0x822	/* SRAM controller core */
-#define	MINIMAC_CORE_ID		0x823	/* MINI MAC/phy core */
-#define	ARM11_CORE_ID		0x824	/* ARM 1176 core */
-#define	ARM7S_CORE_ID		0x825	/* ARM7tdmi-s core */
-#define	LPPHY_CORE_ID		0x826	/* 802.11a/b/g phy core */
-#define	PMU_CORE_ID		0x827	/* PMU core */
-#define	SSNPHY_CORE_ID		0x828	/* 802.11n single-stream phy core */
-#define	SDIOD_CORE_ID		0x829	/* SDIO device core */
-#define	ARMCM3_CORE_ID		0x82a	/* ARM Cortex M3 core */
-#define	HTPHY_CORE_ID		0x82b	/* 802.11n 4x4 phy core */
-#define	MIPS74K_CORE_ID		0x82c	/* mips 74k core */
-#define	GMAC_CORE_ID		0x82d	/* Gigabit MAC core */
-#define	DMEMC_CORE_ID		0x82e	/* DDR1/2 memory controller core */
-#define	PCIERC_CORE_ID		0x82f	/* PCIE Root Complex core */
-#define	OCP_CORE_ID		0x830	/* OCP2OCP bridge core */
-#define	SC_CORE_ID		0x831	/* shared common core */
-#define	AHB_CORE_ID		0x832	/* OCP2AHB bridge core */
-#define	SPIH_CORE_ID		0x833	/* SPI host core */
-#define	I2S_CORE_ID		0x834	/* I2S core */
-#define	DMEMS_CORE_ID		0x835	/* SDR/DDR1 memory controller core */
-#define	DEF_SHIM_COMP		0x837	/* SHIM component in ubus/6362 */
-#define OOB_ROUTER_CORE_ID	0x367	/* OOB router core ID */
-#define	DEF_AI_COMP		0xfff	/* Default component, in ai chips it
-					 * maps all unused address ranges
-					 */
-
 /* Common core control flags */
 #define	SICF_BIST_EN		0x8000
 #define	SICF_PME_EN		0x4000
