--- a/drivers/pinctrl/mediatek/Kconfig
+++ b/drivers/pinctrl/mediatek/Kconfig
@@ -187,6 +187,13 @@ config PINCTRL_MT7986
 	default ARM64 && ARCH_MEDIATEK
 	select PINCTRL_MTK_MOORE
 
+config PINCTRL_MT7988
+	bool "Mediatek MT7988 pin control"
+	depends on OF
+	depends on ARM64 || COMPILE_TEST
+	default ARCH_MEDIATEK
+	select PINCTRL_MTK_MOORE
+
 config PINCTRL_MT8167
 	bool "MediaTek MT8167 pin control"
 	depends on OF
--- a/drivers/pinctrl/mediatek/Makefile
+++ b/drivers/pinctrl/mediatek/Makefile
@@ -27,6 +27,7 @@ obj-$(CONFIG_PINCTRL_MT7623)		+= pinctrl
 obj-$(CONFIG_PINCTRL_MT7629)		+= pinctrl-mt7629.o
 obj-$(CONFIG_PINCTRL_MT7981)		+= pinctrl-mt7981.o
 obj-$(CONFIG_PINCTRL_MT7986)		+= pinctrl-mt7986.o
+obj-$(CONFIG_PINCTRL_MT7988)		+= pinctrl-mt7988.o
 obj-$(CONFIG_PINCTRL_MT8167)		+= pinctrl-mt8167.o
 obj-$(CONFIG_PINCTRL_MT8173)		+= pinctrl-mt8173.o
 obj-$(CONFIG_PINCTRL_MT8183)		+= pinctrl-mt8183.o
