--- a/arch/arm/boot/dts/marvell/armada-385-linksys-rango.dts
+++ b/arch/arm/boot/dts/marvell/armada-385-linksys-rango.dts
@@ -12,8 +12,8 @@
 
 / {
 	model = "Linksys WRT3200ACM";
-	compatible = "linksys,rango", "linksys,armada385", "marvell,armada385",
-		     "marvell,armada380";
+	compatible = "linksys,wrt3200acm", "linksys,rango", "linksys,armada385",
+		     "marvell,armada385", "marvell,armada380";
 };
 
 &expander0 {
--- a/arch/arm/boot/dts/marvell/armada-xp-linksys-mamba.dts
+++ b/arch/arm/boot/dts/marvell/armada-xp-linksys-mamba.dts
@@ -22,9 +22,10 @@
 #include "armada-xp-mv78230.dtsi"
 
 / {
-	model = "Linksys WRT1900AC";
-	compatible = "linksys,mamba", "marvell,armadaxp-mv78230",
-		     "marvell,armadaxp", "marvell,armada-370-xp";
+	model = "Linksys WRT1900AC v1";
+	compatible = "linksys,wrt1900ac-v1", "linksys,mamba",
+		     "marvell,armadaxp-mv78230", "marvell,armadaxp",
+		     "marvell,armada-370-xp";
 
 	aliases {
 		led-boot = &led_power;
--- a/arch/arm/boot/dts/marvell/armada-385-linksys-cobra.dts
+++ b/arch/arm/boot/dts/marvell/armada-385-linksys-cobra.dts
@@ -9,8 +9,9 @@
 #include "armada-385-linksys.dtsi"
 
 / {
-	model = "Linksys WRT1900ACv2";
-	compatible = "linksys,cobra", "linksys,armada385", "marvell,armada385",
+	model = "Linksys WRT1900AC v2";
+	compatible = "linksys,wrt1900ac-v2", "linksys,cobra",
+		     "linksys,armada385", "marvell,armada385",
 		     "marvell,armada380";
 };
 
--- a/arch/arm/boot/dts/marvell/armada-385-linksys-caiman.dts
+++ b/arch/arm/boot/dts/marvell/armada-385-linksys-caiman.dts
@@ -10,8 +10,8 @@
 
 / {
 	model = "Linksys WRT1200AC";
-	compatible = "linksys,caiman", "linksys,armada385", "marvell,armada385",
-		     "marvell,armada380";
+	compatible = "linksys,wrt1200ac", "linksys,caiman", "linksys,armada385",
+		     "marvell,armada385", "marvell,armada380";
 };
 
 &expander0 {
--- a/arch/arm/boot/dts/marvell/armada-385-linksys-shelby.dts
+++ b/arch/arm/boot/dts/marvell/armada-385-linksys-shelby.dts
@@ -10,7 +10,8 @@
 
 / {
 	model = "Linksys WRT1900ACS";
-	compatible = "linksys,shelby", "linksys,armada385", "marvell,armada385",
+	compatible = "linksys,wrt1900acs", "linksys,shelby",
+		     "linksys,armada385", "marvell,armada385",
 		     "marvell,armada380";
 };
 
