// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "mt7621_xiaomi_nand_128m.dtsi"

/* override EEPROM size to 0x4da8 for MT7615 */
&eeprom_factory_8000 {
	reg = <0x8000 0x4da8>;
};

&pcie {
	status = "okay";
};

&pcie0 {
	wifi@0,0 {
		compatible = "mediatek,mt76";
		reg = <0x0000 0 0 0 0>;
		nvmem-cells = <&eeprom_factory_8000>;
		nvmem-cell-names = "eeprom";
		ieee80211-freq-limit = <5000000 6000000>;
	};
};

&pcie1 {
	wifi@0,0 {
		compatible = "mediatek,mt76";
		reg = <0x0000 0 0 0 0>;
		nvmem-cells = <&eeprom_factory_0>;
		nvmem-cell-names = "eeprom";
		ieee80211-freq-limit = <2400000 2500000>;
	};
};

&gmac0 {
	nvmem-cells = <&macaddr_factory_e000>;
	nvmem-cell-names = "mac-address";
};

&gmac1 {
	status = "okay";
	label = "wan";
	phy-handle = <&ethphy0>;

	nvmem-cells = <&macaddr_factory_e006>;
	nvmem-cell-names = "mac-address";
};

&ethphy0 {
	/delete-property/ interrupts;
};

&switch0 {
	ports {
		port@2 {
			status = "okay";
			label = "lan1";
		};

		port@3 {
			status = "okay";
			label = "lan2";
		};

		port@4 {
			status = "okay";
			label = "lan3";
		};
	};
};

&state_default {
	gpio {
		groups = "uart2", "uart3", "wdt";
		function = "gpio";
	};
};
