// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "mt7621.dtsi"

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>
#include <dt-bindings/leds/common.h>

/ {
	compatible = "unielec,u7621-01", "mediatek,mt7621-soc";

	gpio-export {
		compatible = "gpio-export";

		modem_reset {
			gpio-export,name = "modem_reset";
			gpio-export,output = <1>;
			gpios = <&gpio 16 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys";

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio 18 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
		};
	};
};

&pcie {
	status = "okay";
};

&pcie1 { // MT7603EN
	wifi@0,0 {
		compatible = "mediatek,mt76";
		reg = <0x0000 0 0 0 0>;
		nvmem-cells = <&eeprom_factory_0>;
		nvmem-cell-names = "eeprom";

		led {
			led-active-low;
		};
	};
};

&pcie2 { // MT7612E
	wifi@0,0 {
		compatible = "mediatek,mt76";
		reg = <0x0000 0 0 0 0>;
		nvmem-cells = <&eeprom_factory_8000>;
		nvmem-cell-names = "eeprom";
		ieee80211-freq-limit = <5000000 6000000>;
	};
};

&gmac1 {
	status = "okay";
	label = "wan";
	phy-handle = <&ethphy0>;
};

&ethphy0 {
	/delete-property/ interrupts;
};

&switch0 {
	ports {
		port@1 {
			status = "okay";
			label = "lan1";
		};

		port@2 {
			status = "okay";
			label = "lan2";
		};

		port@3 {
			status = "okay";
			label = "lan3";
		};

		port@4 {
			status = "okay";
			label = "lan4";
		};
	};
};

&state_default {
	gpio {
		groups = "jtag", "uart2", "wdt";
		function = "gpio";
	};
};
