#!/bin/sh /etc/rc.common

START=99

boot() {
	case "$(board_name)" in
	ariaboard,photonicat)
		( modprobe ath10k_sdio; sleep 5s; wifi config; wifi; ) &
		;;
	armsom,sige3)
		( sleep 50s; wifi; ) &
		;;
	armsom,sige7)
		( sleep 100s; wifi; ) &
		;;
	esac
}
