setenv bootargs "root=PARTUUID=@ROOT@-02 rw rootwait"

if test -n "${console}"; then
	setenv bootargs "${bootargs} ${console}"
fi

load mmc 0:1 ${fdt_addr} armada-3720-db.dtb
load mmc 0:1 ${kernel_addr} Image

booti ${kernel_addr} - ${fdt_addr}
